Приложение №1 к Документации о закупке

**Техническое задание**

Поставка контрольно-кассовой техники, фискальных накопителейдлянужд Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

**1. Общие требования**

1. Объект закупки**:** поставка контрольно-кассовой техники, фискальных накопителей.

2. **Сроки (периоды) поставки продукции:**

* 1. Начало поставки: 12 января 2026 года
  2. Окончание поставки: 12 января 2026 года

1. **Место поставки продукции:** г.Владимир, ул.Батурина, д.30
2. **Основные требования к продукции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2 | Мера по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ПП РФ 1875 от 23.12.2024): Запрет/Ограничение/ Преимущество | Наименование продукции | Характеристики товара, требуемые показатели | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | График поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 28.23.13.120 | Преимущество | Контрольно-кассовая техника | Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»  Наличие в списке оборудования сертифицированного фирмой 1С на совместимость с системой программ 1С Предприятие Включена в реестр онлайн касс на основании Приказа ФНС  Передача данных: Ethernet, USB  Беспроводная передача данных: 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль)  Подключение денежного ящика - Да  Совместимость с драйвером АТОЛ не ниже версии 10.10.6.  Прошивка не ниже версии 5.16.0. с датой не позднее января 2025  Способ печати - термопечать  Ширина чековой ленты 80мм  Количество символов в строке:  от 24 до 64 (при бумаге 80мм)  Скорость печати – не ниже 300 мм/с  Автоматический резчик – Да, ресурс не менее 2 000 000 отрезов  Ресурс термоголовки – не ниже 200 км  Интерфейс Wi-Fi (опция), Ethernet, RS-232, USB, LAN  Без фискального накопителя  Габариты: длина - не менее 233 мм; ширина – не менее 118 мм; высота – не менее 145 мм. | Шт. | 45 | г.Владимир, ул.Батурина, д.30 | 12 января 2026 года |
| 2 | 28.23.13.120 | Преимущество | Фискальный накопитель | Должен соответствовать требованиям ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  Защита фискальных данных должна быть сертифицирована ФСБ России  Версия ПО управляющего микроконтроллера должна быть ФНfn\_v\_1\_2  Поддержка форматов фискальных данных (ФФД)1.0, 1.05, 1.1, 1.2  Наличие энергонезависимого таймера  Наличие загруженного в ФН ключа документов и ключа сообщений длинной 256 бит  Наличие загруженного в ФН сертификата ключей проверки кодов маркировки  Интерфейс взаимодействия с ККТI2С, RS232 или UART  Гарантированная работоспособность и хранение данных 5 лет  Срок действия ключей фискального признака 15 месяцев  Гарантия завода-изготовителя 1 год  Срок действия ключей фискального признака 15 месяцев  Гарантия завода-изготовителя 1 год | Шт. | 45 | г.Владимир, ул.Батурина, д.30 | 12 января 2026 года |

1. **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Продукция по своему качеству должна действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, чертежам завода-изготовителя, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

Упаковка Продукции должна соответствовать: Общим условиям. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его контейнерами, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукции и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке.

1. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции:**

Поставщик одновременно с передачей продукции обязан передать грузополучателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы на русском языке (технический паспорт, сертификаты соответствия товара требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, ГОСТам, установленных для данного вида продукции, инструкции по эксплуатации, другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства):

* Оригинал товарной накладной унифицированной (формы ТОРГ-12)/УПД (универсальный передаточный документ), подписанные Поставщиком – в 2 (двух) экземплярах;
* Оригинал счета, счет-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал);
* Оригинал паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию.

1. **Требования к безопасности продукции:**

Продукция, должна отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, [санитарным нормам](http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/) и правилам, [государственным стандартам](http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/) и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции, не иметь дефектов упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении

1. **Порядок сдачи и приемки продукции:**

**Приемка Продукции по количеству** должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки. Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12)/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ). Товарная накладная (форма ТОРГ-12)/Акт приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ) оформляется и подписывается только в отношении полностью поставленной Продукции / Партии Продукции.

При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

**Приемка Продукции по качеству** производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты.

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции:** Поставщик продукции должен обеспечить предоставление гарантий завода-изготовителя.

**Гарантийный срок** на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Продукции Покупателю.

**Срок годности** на конкретную Продукцию указывается в паспорте на эту Продукцию и определяется периодом времени, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого Продукция пригодна к использованию

Срок прибытия представителей Поставщика в случае обнаружения Недостатков составляет 3 (три) календарных дня с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной более длительный срок не указан в уведомлении или не согласован Сторонами.

**Срок устранения Недостатков**15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.

Срок вывоза некачественной Продукции Поставщиком составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.

Срок ответственного хранения некачественной Продукции составляет не более 30 (тридцать) дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках

В случае разногласий о качестве Продукции, Поставщик обязан представить Покупателю надлежащие и достаточные доказательства качества Продукции, обязанность по доказыванию качества Продукции лежит на Поставщике.