Техническое задание

На поставку металлических шкафов

длянуждКировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

**1. Общие требования**

Объект закупки**:** Поставка металлических шкафов.

1. **Сроки (периоды) поставки продукции:** 
   1. Начало поставки: с даты подписания Договора.
   2. Окончание поставки: не позднее 15.12.2024г.
2. **Основные требования к продукции, место установки и сборки:** согласно Приложения № 1 к Техническому заданию.
3. **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукции и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке.

1. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции:**

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции: Поставщику при поставке продукции необходимо представить документы, подтверждающие качество продукции: сертификат соответствия завода-изготовителя. В сертификате соответствия должны быть указаны наименования моделей предлагаемой к поставке продукции.

1. **Требования к безопасности продукции:** Продукция, должна отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, [санитарным нормам](http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/) и правилам, [государственным стандартам](http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/) и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции, не иметь дефектов упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
2. **Порядок сдачи и приемки продукции:**

**Приемка Продукции по количеству** должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки. Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД (универсальный передаточный документ*)*.

При этом подписание Покупателем товарной накладной/УПД свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

**Приемка Продукции по качеству** производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты.

**Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции** является дата подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД.

**Право собственности** на поставленную Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после поставки Продукции и с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД. Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции до подписания товарно-транспортных документов, несет Поставщик.

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции**: Поставщик продукции должен обеспечить предоставление гарантий изготовителя.

Приложение № 1 к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип, торговая марка(модель), размер, краткая характеристика, технический регламент и т.д.** | **Ед. изм.** | **Общее кол-во** | **Кол-во** | **Адрес доставки, сборки и установки\*** |
| 1 | Шкаф металлический | Размеры (Высота\* Ширина\* Глубина), мм не менее 1860\*850\*500  Количество секций, шт-1  Количество регулируемых полок, шт-4  Максимально допустимая нагрузка на полку – не менее 60 кг  Толщина металла шкафа не менее 0,6 мм  Тип дверей-Распашные  Тип конструкции-Сборно-разборная  Покрытие-Порошковое гладкое  Цвет-Серый RAL 7038  Тип замка-Ключевой, Ригельная система запирания, Ригель оцинкованный | шт. | 56 | 1 | г. Слободской, ул. Трактовая, д.103 |
| 8 | г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.28 |
| 1 | пгт. Суна, ул. Октябрьская, д.28 |
| 1 | пгт. Кильмезь, ул. Кооперативная, д.9 |
| 1 | г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.116 |
| 6 | г. Нолинск, ул. Поперечно-Бульварная, д.41а |
| 5 | г. Уржум, ул. Елкина, д.83 |
| 1 | г. Советск, ул.Ленина,д.108 |
| 3 | г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 13 |
| 5 | г. Слободской, ул. Трактовая, д. 103 |
| 12 | г. Яранск, ул. Труда, д. 27 |
| 9 | г. Котельнич, ул. Шмидта, д. 14 |
| 1 | г. Киров, ул. Воровского, д. 78, 8 этаж, каб. 114 |
| 1 | г. Киров, ул. Воровского, д. 78, 6 этаж |
| 1 | г. Киров, ул. Дерендяева, д. 80, корп. 2, 3 этаж |
| 2 | Шкаф металлический | Размеры (Высота\*Ширина\*Глубина), мм не менее 1860\*850\*400 Количество секций, шт - 1 Количество регулируемых полок, шт - 4 Тип дверей-Распашные  Максимально допустимая нагрузка на полку – не менее 60 кг  Толщина металла шкафа не менее 0,6 мм  Тип конструкции -Сборно-разборная Покрытие- Порошковое гладкое Цвет-Серый RAL 7038  Тип замка-Ключевой, Ригельная система запирания, Ригель оцинкованный | шт. | 35 | 1 | г. Яранск, ул. Труда, д. 27 |
| 15 | г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д.48 |
| 2 | г. Мураши ул. Пугачева, д. 5 |
| 10 | г. Слободской, ул. Трактовая, д.103 |
| 5 | г. Омутнинск, Воровского, д. 13 |
| 1 | г. Кирс, ул. Кирова, д.14 |
| 1 | г. Орлов, ул. Зонова, д. 1 |
| 3 | Шкаф металлический | Высота\*Ширина\*Глубина, мм не менее 1830\*472\*458 и не более 1850\*490\*460 мм  Количество секций, шт-1  Регулируемые полки, шт-4  Максимально допустимая нагрузка на полку – не менее 40 кг  Толщина металла шкафа не менее 0,6 мм  Тип дверей-Распашные  Тип конструкции-Сборно-разборная  Тип замка-Ключевой с магнитными защелками  Ригельная система запирания, Ригель оцинкованный  Покрытие- Порошковое гладкое  Цвет-Серый RAL 7038 | шт. | 1 | 1 | пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.75 |

\*Адрес доставки может измениться в пределах данного населенного пункта